**23.05.2022 г.**

**ООО «АльянсГрупп» ИНН 7728734419**

**8(495)920-16-99. 8(967)024-06-81**

ppgk@mail.ru

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОГО ЛЕТА!!!**

**ЭКСРТУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 30 кг\м3**

**УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

Предлагаем Вашему вниманию современный теплоизоляционный материал – экструзионный пенополистирол. Данный вид утеплителя широко применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве эффективной теплоизоляции ограждающих конструкций.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина, (мм) | Количество листов в пачке, (шт) | Площадь листов в пачке, (м2) | Количество листов в кубическом метре, (шт) | Площадь в кубическом метре, (м2) | Объем листа, (м3) | Объем пачки, (м3) | Стоимость в т.ч. НДС20%  1 м3 (руб)  **плотность 30** кг/м3 | Стоимость в т.ч. НДС20%  1 м3 (руб)  **плотность 35** кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | **18** | 12,6 | 66 | 46,2 | 0,01525 | 0,2745 | **-** | **7950** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | **10** | 7 | 35 | 24,5 | 0,02773 | 0,2773 | **7550** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | **7** | 4,9 | 30 | 21 | 0,03466 | 0,24262 | **7550** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Размер плит 1185\*585\*х,**

**плотность = 30 кг/м3, прочность на сжатие = 0,19 Мпа,**

**плотность = 35 кг/м3, прочность на сжатие = 0,25 Мпа,**

**теплопроводность при (25±5) ºС=0,028 Вт/Мс**

**Площадь одного листа в пачке 0,7 м2.**

**Цена указана с учтём доставки по Московкой области, норма загрузки 99 м3.**

**ООО «АльянсГрупп»**

**8(495)920-16-99**

**8(967)024-06-81**

**Сергей Репин**